***Allegato 3 alle Norme di gara***

**Modulo di presentazione Offerta Tecnica**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caratteristiche valutate** | **Valore offerto garantito** |
| Voltaggio minimo minore o uguale a 20kV | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kV |
| Escursione movimentazione asse Z maggiore o uguale a 0.700 mm (± 0.350) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm (± \_\_\_\_\_\_) |
| Massimo angolo di convergenza LACBED maggiore o uguale a ± 90 mrad | ±\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mrad |
| Massimo angolo di tilt con portacampioni doppio tilt maggiore o uguale a ± 30°. | ±\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_° |
| Numero di rivelatori EDXS | 2  3  4 |
| Mesi di garanzia offerti | ☐ 24 mesi  ☐ 25 mesi  ☐ 26 mesi  ☐ 27 mesi  ☐ 28 mesi  ☐ 29 mesi  ☐ 30 mesi |

Il legale rappresentante

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

In caso di A.T.I. non ancora costituita dovrà essere sottoscritta da ciascun membro dell’A.T.I. costituenda.